# Network Configuration - Keycodes

Keycode | Specification

Serial Parameters Report
41 | Read current settings of all serial parameters for all networks.

Serial Parameters
411 | Read all serial parameters for Modbus Port
411** | Reset entire configuration for Modbus Port
412 | Read all serial parameters for Printer Port
412** | Reset entire configuration for Printer Port
413 | Read all serial parameters for Alarmware Port
413** | Reset entire configuration for Alarmware Port
414 | Read all configuration parameters for Log File
414** | Reset entire configuration for Log File Device
41N** | Reset all serial parameters for device N

Device Enable/Disable (Modbus, Printer, and Log File)
4*N*0 | Enable Device N
4*N*1 | Disable Device N
Units | Default | Min | Max | Options/Comments
N/A | OFF | 0 | 1 | 0=ENABLE, 1=DISABLE